引 言

通过 了解 武警消防队员在实战消防演习中的步骤，可以帮助企业消防管理人员建立有效的火灾应急处置预案，同时提高组织消防实战的能力。

本次 实 战 演习的目的:通过火化工工厂火灾的灭火战术作业，提高指挥员的灭火指挥能力和战斗人员之间协同作战能力，正确实施战斗行动。

一 、情 况 设置

某 火 化 工工厂炮弹装药车间，散落火药正在迅速燃烧，威胁着弹丸。该车间内有自动喷淋装置和室内消火栓。责任区中队4辆消防车，其中2辆水罐消防车、1辆泡沫消防车、1辆举高消防车。4个战斗班到达“火场’，(训练时，可根据作业对象和中队力量，具体设置情况)

二、 火 情 侦察

**(一 ) 战 斗准备**

**中队 指 挥 员下达准备展开的命令。承担火情侦察、疏散救人、火灾扑救及火场供水任务的干部、战斗员按各自任务与分工，穿戴好个人防护装具，携带好所需器材，做好战斗展开准备。**

(二 ) 火 情侦察

1、 中 队指 挥员命令由1名中队干部、1名班长或1名通信员和1名战斗员组成侦察小组，携带通信、照明、安全绳、空气呼吸器或氧气呼吸器、呼救器、热像仪等器材装备，做好侦察准备。

2、 布 置 火情侦察的任务，交待注意事项。

3、 下 达 侦察开始的命令。

**(1 )侦 察 组外部侦察和询问知情人。**

**(2 )进 入 消防控制室。了解自动喷水等灭火系统动作情况。**

**(3) 深 人 车间内部侦察、充分利用地形地物、承重墙、柱等深入室内，通过低姿或甸旬方式进行搜索前进，发现有人员被困或受伤要立即疏散抢救，根据需要就近使用室内消火栓出水，迅速消除火势对弹丸的威胁，尽量大可能排除爆**

**炸。**

4、 向 中 队指挥员报告侦察情

况。

(三 ) 战 斗部署

中队 指 挥 员根据火情侦察的情况，作出决策，部署战斗。

三 、战 斗 展开

**中队 指 挥 员下达战斗展开的命令，分配战斗任务。**

(一 ) 确定 进攻路线、利用地形

**地物低姿前进，依托承重墙、柱等根据火场情况靠近车间门窗。**

(二 ) 疏 散抢救被困人员、1号

2号**水罐消防车战斗小组出水枪灭火，阻止火势蔓延，并掩护4号水罐消防车战斗员救人或疏散弹丸等易燃易爆物品。**

(三 ) 阵 地设置、1号2号水罐

**消防车出水灭火并掩护救人，迅速开启灭火喷水装置。3号泡沫消防车在下风方向或因爆炸导致新的火场方面设防，阻止火势蔓延。4号举高消防车战斗员在1号、2号水罐消防车战斗小组的掩护下，救人或疏**

**散受到火势威胁的易燃易爆物品。**

**4火场供水、1号2号水罐消防车在车间爆炸的安全距离以外就近占领水源。3号水罐消防车就近在火势的下风方向占领水源，或在因爆炸导致新的火场方面设防。**

四 、战 斗 结束

**中队 指 挥 员下达火化工工厂火灾战术作业结束的命令，参战人员收操，清点器材，并将器材放回消防车规定位置。**中队值班员集合队伍，清点人数后向中队指挥员报告，由中队指挥员进行讲评。讲评

主要内容有:

(一)指挥操作程序是否正确;

(二)执行命令情况;

(三)战术、技术运用时代正确;(四)战斗作风、遵守纪律和安全情况。

五 、灭 火 注意事项

(一 )灭 火 时不要使用直流水枪冲击燃烧中的物品，以免药粉粉尘悬浮空间，引起粉尘爆炸。

(二 )要 注 意控制飞散的火星，以防引爆附近存放的药品。

(三 )灭 火 一定要在本单位工程技术人员配合下进行，避免盲目行动。

**(四 )参 加 灭火战斗的人员要精干，选择水枪阵地要充分利用掩蔽体。指挥员在组织进攻的同时，也要考虑到转移撤离的安全位置，防止情况突变。**

(五 )消 防 车辆的停放，应在许可的条件下，尽量避开爆炸威胁〕连接水枪的水带，要加大铺设距离，编于迁回和转移阵地。I\_\_